Załącznik nr 2 do zaproszenia

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC- dach gontowy**

Dla obiektu: Zabytkowy dwór z Suchedniowa w Parku Etnograficznym w Tokarni

Materiał pokrycia – gont w/w obiektu jest w złym stanie technicznym. Również łacenie i częściowo konstrukcja dachu uległa destrukcji przez czynniki atmosferyczne i biologiczne. Zniszczone elementy należy zastąpić nowymi: gont i łacenie w całości a więźbę częściowo. Elementy które nie budzą wątpliwości jakościowych należy pozostawić a pozostałe odtworzyć korzystając z oryginałów jako szablonów. Odtworzyć należy również oryginalny sposób połączeń ciesielskich. Całość materiału drewnianego przed wbudowaniem należy zabezpieczyć przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo metodą kąpieli lub dwukrotnego malowania odpowiednim środkiem chemicznym (do uzgodnienia z Zamawiającym).

Wymianę przykrycia dachowego należy wykonać na wzór obecnie istniejącego.
W tym celu , przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w Parku Etnograficznym
w Tokarni.

Gont zastosowany do wykonania nowego przykrycia dachu winien mieć następujące parametry:

* materiał - jodła ( drewno iglaste z wyłączeniem świerka )
* zaimpregnowany preparatem zabezpieczającym przed czynnikami atmosferycznymi , czynnikami biologicznymi - grzyby i owady, oraz przed ogniem,
* wymiary: długość- 500 mm

 szerokość - 120-150mm

 grubość - ok.30mm

* gont winien być wykonany metodą tradycyjną, tj. metodą łupania ( nosić znamiona gontu łupanego - co oceni i zatwierdzi pisemnie Zamawiający)

W ramach niniejszej zamówienia należy wykonać:

1. Rozbiórkę istniejącego pokrycia gontowego

2. Ewentualną wymianę drewnianych elementów więźby dachowej na nowe – w miarę potrzeb. Elementy więźby do oceny przez zamawiającego po rozbiórce starego przykrycia. Elementy nowo wbudowane należy zaimpregnować – rodzaj i kolor impregnatu do akceptacji przez Zamawiającego.

3.Gont, przed wbudowaniem musi być zaimpregnowany metodą kąpieli zimnej przez co najmniej 20 min. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu kontrolę procesu impregnacji gontu. Preparat do impregnacji gontu musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

4. Należy wykonać krycie gontem podwójnie.

5. Podczas prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć budynek przed wpływem czynników atmosferycznych - opady, wiatr itp.

5. Obróbka kominów trwałym materiałem ukrytym pod przykryciem gontowym (sposób wykonania do akceptacji przez Zamawiającego).

6. W celu uszczegółowienia wymagań Muzeum co do techniki i sposobu wykonania pokrycia dachu gontem zaleca się , przed złożeniem oferty, wizję lokalną w Parku Etnograficznym w Tokarni. W tym celu należy skontaktować się z p. Małgorzatą Imiołek i ustalić termin wizyty. - tel.41 31 54 171.